*Załącznik nr 1 – Formularz Oferty*

**FORMULARZ OFERTY**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie**

**zapytania ofertowego pn:**

**„Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”**

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw

tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30,

NIP 564-00-04-334, REGON 110084530,

www.pgkkrasnystaw.pl; e-mail: [pgk.krasnystaw@pro.onet.pl](mailto:pgk.krasnystaw@pro.onet.pl)

2. Wykonawca

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) | Numer telefonu i faksu |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. Osoba uprawniona do kontaktów:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczamy, że:

1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i akceptuję jego treść,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych   
w Zapytaniu ofertowym,

3) akceptuję (my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Zapytaniu ofertowym,

4) akceptuję( my) bez zastrzeżeń warunki płatności określone we wzorze umowy,

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć   
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6) niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

7) cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena netto (bez VAT):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN)

należny podatek VAT w wysokości …….%

cena brutto (z VAT):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN) (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN)

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN,

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

***Tabela nr 1. Ceny jednostkowe***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica/ Zakres robót drogowych** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość netto**  **[zł]** |
| **1.** | **ul. Kacza 109781L na km 0+000 – 0+320** | | | | |
| **1.1** | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej  (320x3,5) | m2 | 1120 |  |  |
| **1.2** | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 1120 |  |  |
| **1.3** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 1120 |  |  |
| **1.4** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu  krotność = 4 | m2 | 1120 |  |  |
| **1.5** | Regulacja studzienek kanalizacyjnych | szt. | 8 |  |  |
| **2.** | **ul. Jabłonkowa 109780L na km 0+143-0+226,33** | | | | |
| **2.1** | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km  krotność = 0,75  (83,33x6) | m2 | 500 |  |  |
| **2.2** | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 500 |  |  |
| **2.3** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 500 |  |  |
| **2.4** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4 | m2 | 500 |  |  |
| **2.5** | Regulacja studzienek kanalizacyjnych | szt. | 4 |  |  |
| **3.** | **ul. Poniatowskiego 22 i 22A** | | | | |
| **3.1** | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | m3 | 50 |  |  |
| **3.2** | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej | m2 | 500 |  |  |
| **3.3** | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 500 |  |  |
| **3.4** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 500 |  |  |
| **3.5** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4 | m2 | 500 |  |  |
| **RAZEM** | | | |  | |

Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y)  Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)  do podpisania niniejszej  oferty w imieniu  Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)  upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty  w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie)  Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |